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ÁRAJÁNLAT – EGYEDI PERGOLARENDSZER GYÁRTÁS 

	Megrendelő neve
	Bársony István

	Telefonszám
	+36303398471
	E-mail cím
	istvan.barsony@gmail.com 

	Számlázási név, cím
	

	Szállítási név, cím
	



Köszönjük érdeklődő levelét!

[bookmark: tipus]Ezt a  egyedileg lehet elkészíteni, mivel a standard minőségben és méretben ilyen nincs. Ön a honlapunkon látható egyszerű rendszerre (rendszerekre) kért ajánlatot, azonban ezt a típust jelen pillanatban már nem forgalmazzuk.

Helyette sokkal profibb, könnyebben kezelhető rendszerre tudunk ajánlatot adni, amely ára ugyan magasabb, azonban személyre szabott, egyedi méretben tudjuk szállítani és több mozgatási, kialakítási móddal, felszereléssel.
Van acélszálon, vagy sínen sikló megoldás és azon belül is van karabineres, vagy még akár görgővel ellátott karabineres megoldás is. 
4 egymástól eltérő rendszert forgalmazunk és szerelünk, amelyek közül az egyik kifejezetten fedett térbe, vagy fedés alá ajánlott, míg a másik 3 fedés nélküli pergolákra.

Mivel Ön nem egy zárt térbe és nem fedett helyre keres megoldást, ezért 3 rendszer jöhet szóba. Ezek eltérő felszereltségi szintet és eltérő árosztályt képviselnek.
Nem feltétlenül javasolnám a legdrágább megoldást, bár az teljes mértékben lehet, akár vízelvezető is. Azt gondolom, hogy a célnak megfelel, akár már a belépő kialakítás is, de ezt természetesen Önnek kell eldöntenie.
Mindegyik rendszer szerelhető vízzáró és víz- és légátengedő anyaggal is, de ezt nem szabad azzal összetéveszteni azzal, hogy a legdrágább kivitel vízelvezető megoldású, mert az nem csak az anyaga miatt vízelvezető, hanem az aszimmetrikus varrása miatt is.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy az Ön által megadott méretű pergolarendszer elhelyezéséhez oldalanként még plusz 10 cm helyre van szükség a feszítő és csatlakozó elemek elhelyezéséhez. 
Amennyiben a megadott méret nem a pergolarendszer méretét, hanem a rendelkezésre álló helyet jelenti, kérem szíveskedjen jelezni és ennek megfelelően adjuk meg a pergolarendszer méretét, amely a fent leírt méretekkel lesz kisebbre gyártva!! 
Abban az esetben, ha már a pergolarendszer méretét adta meg, akkor azzal kell számolni, hogy a fent leírt plusz helyre van szükség a felhelyezéshez. 

A pergolarendszer helyes méretét úgy kell megválasztani, hogy az árnyékolandó területnél 10 cm-rel kisebb pergolarendszert kell választani, mert oldalaként 10 cm a rögzítés mérete. 

Kérjük amennyiben plusz szerelvényre lenne szüksége azt erre az emailre válaszolva rendelje meg a napvitorla mellé!  

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Az egyedi napvitorlák anyaga minden esetben PRÉMIUM minőségű anyag, így az ára is magasabb, mint a Standard minőségűé. 
Az általunk forgalmazott webshopunkban is megtalálható standard méretű napvitorlák szövési sűrűsége a következők szerint alakul: HDPE változat – 190 g/m2, míg a PES változat 160 g/m2



	Az Ön által jelzett méretű pergolarendszer ára
	[bookmark: sum_netto][bookmark: sum_brutto]86 614 Ft + áfa, tehát 109 999 Ft

	Előleg (50%) 
	[bookmark: eloleg]54 999 Ft

	Szállítási költség (GLS Standard HUN)
	[bookmark: szall]1 900 Ft

	Szerelvények, szerelvénycsomagok
	4 db [HR-12x] Szemes állv. rög. csavar – 12 x 160 + tipli
Speciális rögzítő és feszítő készlet

	Szerelvények, szerelvénycsomagok bruttó ára
	[bookmark: szerelveny]3 600 Ft

	A megrendelt egyedi pergolarendszer bruttó végösszege
	[bookmark: sum_vegbrutto]115 499 Ft



	Fizetési feltételek
	



	Rendelt termék mérete (cm)
	[bookmark: Szöveg1]AB 210 cm
	BC 160 cm
	CD 210 cm
	DA 160 cm
	CA       cm

	Rögzítés mérete (cm)
	AB 0 cm
	BC 0 cm
	CD 0 cm
	DA 0 cm
	CA       cm

	Átló mérete (cm)
	AC 264,01 cm

	Méret típusa
	[bookmark: meret]

	Termék típusa
	[bookmark: typ]

	Minősítési kategória 
	PRÉMIUM – KIEMELT MINŐSÉG
95% UV SZŰRÉS GARANTÁLT

	Termék anyaga, Szövési sűrűség
	[bookmark: anyag]

	Varrás, forma 
	[bookmark: varras]

	Anyag hullámosága 
	[bookmark: Jelölő12][bookmark: Jelölő13][bookmark: Jelölő14][bookmark: Jelölő15]|_|Alap – 0%, |_| 10%, |_| 20%, |_| 30% hullám

	m2 összesen
	3.36 m2

	Anyag tényleges hossza
	210 cm

	Sínek db
	2 db sín

	Rögzítés típusa
	[bookmark: Legördülő1]

	Választható színek  
	[image: ]

	Választott szín 
	950 020 - Elfeinbein

	Megjegyzés a gyártáshoz
	Függőlegesen kerül szerelésre

	Várható átfutási idő 
	megrendeléstől számított kb. 2 - 4 hét



Igény esetén prémium vízzáró pergolarendszer is rendelhető egyedi méretben.
A megadott méretű pergolarendszert nem javasoljuk standard anyagból gyártani!


Érdeklődni szeretnénk, hogy szükség van -e szerelvényekre, melyekről a következő információt szükséges tudni: 
A napvitorlák rögzítésénél tudni kell, hogy az egyes vitorla-sarkok milyen szerkezethez lesznek rögzítve. (FA, FÉM, FAL anyaghoz történő rögzítés), mert ez határozza meg azt, hogy milyen szerelvényeket, szerelvénycsomagokat kell alkalmazni a biztonságos rögzítéshez. 
Háromszög, vagy négyszög esetén (3 vagy 4 sarokhoz) 3 vagy 4 egységcsomagot szükséges vásárolni, ami tartalmazza a rögzítőcsavart, karabinert és egy feszítőt..., tehát minden szükséges szerelési elemet.
FA és FAL, FÉM csatlakozás esetén 1 600 Ft egy csomag ára (egy sarokra).  Abban az esetben, ha a napvitorla sarka és a rögzítési felület között nagyobb távolság van (több, mint 25 cm), akkor olyan csomagot kell választani, ami acélsodronyt is tartalmaz. 
FA + acélsodrony és FAL + acélsodrony, FÉM + acélsodrony rögzítés esetén 3 000 Ft egy csomag ára (egy sarokra). 

A napvitorla rögzítéséhez szükséges oszlopokat is módjában van megvásárolni a Napvitorladiszkont csapatánál, mely lehet szerkezeti vas zártszelvény, vagy horganyzott vascső, vagy INOX (ROZSDAMENTES) zártszelvény.  Az oszlopokat lehet szerelés nélkül, vagy már megszerelten kérni, mely azt jelenti, hogy egy rögzítőszem, és egy zárókupak el van helyezve. A megrendelt oszlopokat kizárólag depó és depó közti szállítással tudjuk vállalni, így az Önhöz legközelebb lévő depóból el kell szállítania. 

EGYÉB MEGRENDELÉS ADATOK

	 
	Csomagszámok
	 

	 
	Szállítással kapcsolatos információk
	 

	 
	Csomag mérete
	 

	 
	Csomag össztömege
	kb. 10 kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	VIES azonosítószám
	 

	 
	Megrendelés szétbontása (plusz szállítási díjjal jár!)
	Ne, bontsák szét a megrendelésem

	 
	Szerződés, hivatalos megrendelés 
	 

	 
	Belső megrendelési szám
	 

	 
	CONFIG code
	 YWBDJC

	 
	Beküldés dátuma
	 

	 
	Beérkezés dátuma
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Csatolt mellékletek
	Megrendelő lap 



	 
	Információk egyedileg gyártott termékre vonatkozóan
	Minősítési kategória - PRÉMIUM – KIEMELT MINŐSÉG – 95% UV SZŰRÉS GARANTÁLT

	 
	
	
	
	Napvitorla anyaga - HDPE víz- és légátengedő (HDPE 950)

	 
	
	
	
	Standard minőség 190 g/m2, Prémium minőség 230 g/m2

	 
	
	
	
	Szövési sűrűség - 230 g/m2

	 
	
	
	
	Varrás – egyenes oldal

	 
	 
	 
	 
	Sarokpont kialakítása – egyedi pergolarendszer felfogatási rendszer






PERGOLARENDSZER TÍPUSAI

Az alábbi képeken láthatja a különböző rendszerek formáit, kialakítását, jellemzőit. További jellemzőit a weboldalon találhatja meg: http://napvitorladiszkont.hu/egyedi/pergolarendszerek/ 

[bookmark: Jelölő1]|_| PARKER rendszer (legprofibb, akár vízelvezető módon kialakított rendszer, amely felső ár kategóriába tartozik)
[image: PA rendszer] [image: PA rendszer 2]  [image: Pa rendszer 3]


[bookmark: Jelölő2]|_| CHASE rendszer (Közép ár kategóriás rendszer – szarufák közé gyártott elemek)
[image: CH rendszer] [image: CH rendszer 2]  [image: CH rendszer 3]

	[image: CH görgős karabineres]
	[image: CH karabineres]

	[bookmark: Jelölő4]|_| Görgős kialakítás
	[bookmark: Jelölő5]|_| Karabineres kialakítás


[bookmark: Jelölő3]|_| JEREMY rendszer (alacsony – közép ár kategóriás rendszer)

[image: JE rendszer]  [image: JE rendszer 2]  [image: JE rendszer 3]
[image: ]
	[image: JE görgős karabineres]
	[image: JE karabineres]

	|_| Görgős kialakítás
	|_| Karabineres kialakítás



[bookmark: Jelölő6]|_| MARY rendszer (zárt térbe, vagy tető alá szerelhető rendszer)

[image: MA rendszer]  [image: MA rendszer 3]  


  

EGYÉB TECHNIKAI JELLEMZŐK

A rendszerek esetében általában még az is meghatározható és rendelhető, hogy milyen nagyságú hullámmal kerüljön kialakításra.

	[image: CH hullám 1]
	[image: CH hullám 10 %]
	[image: CH hullám 20%]
	[image: CH hullám 30%]

	[bookmark: Jelölő7]|_| Alap – 0% hullám 
	[bookmark: Jelölő8]|_| 10% hullám
	[bookmark: Jelölő9]|_| 20% hullám	
	[bookmark: Jelölő10]|_| 30% hullám



Választható anyagok 

	Parker rendszer
	Chase rendszer
	Jeremy rendszer
	Mary rendszer

	Standard
	Raincut
	
	
	

	[bookmark: Jelölő11]|_| HDPE 940/950
|_| Maxim
|_| Finoo
|_| Acryl
|_| Sunsilk
	|_| Maxim
|_| Acryl

	|_| HDPE 940/950
|_| Maxim
|_| Finoo
|_| Acryl
|_| Sunsilk
	|_| HDPE 940/950
|_| Finoo

	|_| Finoo
|_| Esta




Színekről és anyag típusokról további információkat weboldalunkon találhat: www.napvitorladiszkont/szinek








INFORMÁCIÓK 

· Elállási jog - Egyedi napvitorla esetén
A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

· Érvényességi idő
A Napvitorladiszkont Webáruház által kiadott árajánlat minden esetben 7 naptári napig érvényes. Lejárta után minden naptári napon +1 % emelkedik az ajánlat végösszege.
Lejárat dátuma: 2020.04.08.
Az árajánlat mind a 8 tétel egyidejű megrendelése esetén érvényes! 

· A napvitorla helyes méretét úgy kell megválasztani, hogy az árnyékolandó területnél 0,5 méterrel kisebb vitorlát kell választani, mert sarkonként 20-25 cm a rögzítés mérete.

· Szállítási díj Magyarország területén 5 db-ig 1 900 Ft, 5 - 10 db 5 000 Ft, 10 - 15 db 12 000 Ft, és 15 db felett túlméretes szállítmánynak minősül így az alább található szállítási díjtételek érvényesek. 
· Személyes átvétel ingyenes, győri átvétel esetén.
· Túlméretes szállítmányok esetén a szállítási díjtétel depós szállítás esetén 12 000 Ft, külső szállítmányozási cég esetén 35 - 40 000 Ft között van. Depók térképét az oszlopok kategóriában találja meg a termékek alatt.

· [image: ]A kiajánlott egyedi napvitorla árajánlat elfogadása és gyártása után nem áll módunkban elállást elfogadni! Egyedi napvitorla megrendelést csak a kitöltött megrendelő lappal együtt tudunk elfogadni!

· Nem adóügyi bizonylat! Áfa visszaigénylésre nem használható!
Az árajánlat aláírás és bélyegző nélkül is érvényes

NAPVITORLA

	Az Ön által jelzett méretű napvitorla ára
	[bookmark: netto]56 693 Ft + áfa, tehát 72 000 Ft

	Előleg (50%) 
	36 000 Ft

	Szállítási költség (GLS Standard HUN)
	[bookmark: gls]1 900 Ft

	Szerelvények, szerelvénycsomagok
	EFA

	Szerelvények, szerelvénycsomagok bruttó ára
	[bookmark: koto]6 400 Ft

	A megrendelt egyedi pergolarendszer bruttó végösszege
	80 300 Ft



Igény esetén prémium vízzáró pergolarendszer is rendelhető egyedi méretben.
A megadott méretű pergolarendszert nem javasoljuk standard anyagból gyártani!

A napvitorla többi paramétere megegyezik a pergolarendszer specifikációival (minőség, anyag, szín) 
VÁSÁRLÓI ELŐZMÉNYEK

Tisztelt Forgalmazó!

Szeretnék rendelni egy csont színű kivitelű napvitorla szettet, 1,4/2,7 m-es méretben az erkélyemre:
http://www.napvitorlanagyker.hu/erkely.html

A kérdésem, hogy ez a méret felszerelhető-e ennél rövidebb hosszra is (maximum nem feszul ki teljesen a vászon gondolom...)?
Az erkélykorlát hossza: 210 cm.
Illetve a felszerelés a helyszínen mennyibe kerülne?
Mellékelek egy fotót az erkélyről.

Üdvözlettel:
Bársony István
0036303398471

Napvitorlanagyker – Bársony István (2020. márc. 29. 23:45)






Remélem ajánlatunk elnyeri tetszését és megrendelésével hamarosan megtisztel minket! 

Bármilyen további kérdésével kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére! A napvitorla részletes használati útmutatóját megtalálhatja honlapunkon. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen ajánlat (szöveg, képek, árajánlat, vázlatok) harmadik félnek történő kiadása nem engedélyezett és jogi következményeket vonhat maga után!Dr Marketing KFT - Bőhm Ferenc 

HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69.

+3620 469 2414
+3670 306 1261

napvitorladiszkont@gmail.com 

www.napvitorladiszkont.hu 
www.facebook.com/napvitorladiszkont 

Webshop: www.napvitorlashop.hu 
Dr Marketing KFT – Bőhm Ferenc

0620 343 7746
0620 469 2414
napvitorladiszkont@gmail.com

www.napvitorlak.hu
www.napvitorladiszkont.hu

Facebook: www.facebook.com/napvitorladiszkont

Webshop: www.nemzetinapvitorla.hu 
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